服务器端：
	iperf3 -s -p 3322
	-s：表示启动服务端
	-p：对外开放的端口号

客户端
	iperf3 -c IP地址 -p 端口号 -b 18g -P 5 -t 3000(持续时间)
例如:
	iperf3  -c  192.168.0.0  -p 3322  -b 19g  -P 5  -t 3000
	-c  ip地址   ： 指定测试的服务端的IP地址
	-p：指定测试的服务端的端口号
	-b：指定传输的数据块大小（如果测试带宽，-b的数值写大点，例如10g等）
	-P: 启动多线程进行测试，-p 5，表示启用5个线程进行测试。
	-t：表示持续测试的时间长度。
